**ВАЖНО!!! ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!!!**

**Рекомендованный перечень действий при подготовке погребов к использованию:**

- работы по спуску в погреб выполнять не менее чем двумя исполнителями. Один человек работает внизу, второй остается наверху для оказания помощи при необходимости;

- Перед первым спуском в погреб тщательно проветрить помещение. Проветривание осуществлять естественным притоком воздуха. Проветривать погреб в течении суток, если погреб длительное время не использовался;

- Перед первым спуском проверить концентрацию кислорода. Для этого опустить свечу в погреб. Если пламя гаснет или горит тускло, не устойчиво – спускаться опасно, концентрации кислорода недостаточно;

- Сушку погреба осуществлять методом естественной приточной конвертации воздуха или с использованием электрических воздуходувных приборов заводского исполнения. Во время процесса сушки не находится в погребе.

- По окончанию работ по обработке или покраски стеллажей и стен погреба, необходимо проветрить помещение в течение не менее суток.

Обращаем особое внимание на то, что процесс сушки погреба проводится под постоянным контролем!

**При возникновении угрозы жизни и имущества граждан**

**звонить по телефону 112.**